

## 驱动及打印软件的安装过程


## 1、驱动安装

1. 打印机开机，并且用USB连接电脑
2. 解压，得到工具包，打开工具包。







2、首先安装驱动，点击驱动，开始安装。选择“接受”，选择安装位置，点击下一步，点击完成。开始导入。







3、接着下一步。在“此打印机要如何连接时”选择”其他（如并行或者串行）”，接着点击“下一步”。 在第三步时选择TSC TTP-245，随后继续下一步。在第四步时接着选择下一步。第五步同样选择下一步。最后点击完成。









至此，驱动的安装就算完成。接下来是驱动的配置。


## 2、驱动的配置

1、找到“设备和打印机”，点击开始配置。

2、第二步，将“TSC TTP-245”选择之后，鼠标右键设置成为默认打印机，同时选择“打印机属性”。

3、第三步，在“端口”选项中，选择“USB…………”作为端口,点击底端的“应用”，随后点击“确认”。至此，配置结束。





## 3、安装打印软件